【C06.07 XML版本号】显示当前烧录进驱动器的XML版本号
【A02.00 CM-ARM软件版本号】表示该XML文件要求的ARM软件版本
Boneng_CM55EC_V1_2_20230914.xml匹配版本：
  【A02.00 CM-ARM软件版本号】:6.10及以上;
  【C06.07 XML版本号】:0x1。

Boneng_Ax-CM55-CIA402_20220C22.xml匹配版本:
  【A02.00 CM-ARM软件版本号】:6.06;
  【C06.07 XML版本号】:0x2A11。